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Полное наименование: автоматизированная система вибрационного мониторинга и прогнозирования технического состояния и диагностики дефектов динамического оборудования». 
[bookmark: _GoBack]Краткие наименования: СВД «ВЗОР», Система. 
Владелец: Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (АО «АЭМ-технологии»)
[bookmark: _Toc236126183]Описание функциональных характеристик
Автоматизированная система вибрационного мониторинга и прогнозирования
Современное решение для непрерывного контроля технического состояния динамического оборудования. Система автоматически выявляет дефекты на ранних стадиях, прогнозирует остаточный ресурс и выдаёт чёткие рекомендации по обслуживанию, позволяя избежать внезапных отказов и оптимизировать затраты на ремонт.
Ключевые возможности:
Умное распознавание режимов
· Система автоматически определяет текущий режим работы агрегата и привязывает все измеренные данные к соответствующему режиму, обеспечивая точность диагностики в любых условиях.
Ранняя диагностика дефектов
· Автоматически обнаруживаются дефекты валов, подшипников качения (включая линейные) и подшипников скольжения. По каждому дефекту определяется тип, степень развития и даются рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
· Прогнозирование безаварийной работы
· Рассчитывается остаточный ресурс в часах вы всегда знаете, когда планировать профилактику или замену узлов, без риска внезапных остановок.
Адаптивные пороги тревог
· Пороговые значения по ключевым параметрам, автоматически устанавливаются и корректируются по мере накопления статистики для каждого режима работы. Это исключает ложные срабатывания и повышает достоверность контроля.
Масштабируемость
· Количество измерительных каналов легко увеличивается подключайте дополнительные датчики для расширения зоны мониторинга без замены базового комплекса.
Прозрачность данных
· Все параметры вибросигнала (включая результаты преобразований) доступны для визуализации, контроля и интеграции в диагностические алгоритмы вы получаете полную картину состояния оборудования.
Система создана для повышения надёжности, снижения аварийности и оптимизации обслуживания промышленных агрегатов.



